**Załącznik nr 5**

**Nr postępowania**

nadany przez Zamawiającego:

**FM 9/2018**

ZAMAWIAJĄCY:

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź

**FORMULARZ CENOWY**

**dla części 1)**

**pn. DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ**

**ORAZ PODSTAWOWEGO INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU OCHRONNEGO**

**WYKONAWCA:**

**Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................**

**Adres Wykonawcy.....................................................................................................................**

**Telefon /Fax ...........................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa netto** | **VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Do ilości**  **odpowiednio szt./kpl/par** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **A. *Ubrania robocze*** | | | | | | | | |
| 1. | **Bluza – marynarka**  gramatura 280  tkanina drelichowa 100%bawełna  kolor: CPN lub ciemnoniebieska  z nadrukiem na plecach **ŁZUK w** kolorze białym  lub żółtym |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | **Bluza**  **................................................**  **(typu MONTANA)**  gramatura 285,  tkanina mieszana: bawełna 35%- 40%, poliester 60%-65%  zapinana na zamek błyskawiczny i dwie napy,  cztery kieszenie przednie, w tym dwie górne zapinane na patki z napami ze wzmocnieniem  i potrójnymi szwami,    kolor: szaro-pomarańczowy  z nadrukiem na plecach **ŁZUK**  w kolorze białym |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | **Spodnie ogrodniczki**  **...............................................**  **(typu MONTANA)**  gramatura 285,  z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, poliester 60÷65%,  kieszenie dwie w pasie,  kieszenie dwie tylne (obydwie zamykane na patkę  z rzepami),  na nogawce podłużne kieszenie – kieszeń górna duża  z przodu zapinana na patkę,  regulowane szelki wykonane z elastycznej dzianiny  i z regulacją w pasie |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | **Spodnie ogrodniczki**  gramatura 280,  z tkaniny drelichowej 100%bawełny  ze wzmocnieniem na kolanach (podwójny materiał)  kolor: CPN,lub ciemnoniebieskie |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 | **Spodnie do pasa**  gramatura 280,  z tkaniny drelichowej 100%bawełny  ze wzmocnieniem na kolanach (podwójny materiał)  kolor: CPN lub ciemnoniebieskie |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | **Kurtka ocieplana**  gramatura 245,  z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, poliester 60÷65%,ocieplina w rękawach gramatura 120,ocieplina w kurce gramatura150  kolor: CPN lub ciemnoniebieski  z nadrukiem na plecach **ŁZUK**  w kolorze białym  lub żółtym, |  |  |  | 136 |  |  |  |
| 7 | **Spodnie ocieplane ogrodniczki**  gramatura 245  z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, poliester 60÷65%,  ocieplina gramatura 120  kolor: CPN lub ciemnoniebieski |  |  |  | 136 |  |  |  |
| 8 | **Ubranie dwuczęściowe**  w tym spodnie do pasa, atestowane,  kolor: ciemny,   1. olejoodporne 2. kwasoodporne 3. spawalnicze |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | **Kamizelki ostrzegawcze - poliestrowe**  kolor kamizelki: pomarańczowy  *( w przeważającej ilości szt.!)*  i seledynowy  (*dany* *kolor w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego*),    z podwójnym paskiem odblaskowym wg norm CE  atestowane, kat .II,  z nadrukiem na plecach **ŁZUK** w kolorze czarnym na kamizelkach pomarańczowych  winna odpowiadać normie PN-EN ISO 20471:2013 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | **Kurtki przeciwdeszczowe PCV**  kolor: żółty,  z nadrukiem na plecach **ŁZUK**  w kolorze czarnym |  |  |  | 110 |  |  |  |
| ***B.*** | ***Czapki*** | | | | | | | |
| 1. | **Letnie** (bejsbolówka) z regulacją  kolor: niebieski,  tkanina mieszana lub drelichowa. |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | **Zimowe dziane**  wywijane na głowę  kolor – czarny. |  |  |  | 130 |  |  |  |
| **C.** | **Rękawice robocze i ochronne** | | | | | | | |
| 1. | **Robocze wzmacniane skórą licową**  5 palcowe całodłoniowe  (wykonane z całej skóry) |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | **Robocze wzmacniane skórą dwoiną**  5 -palcowe |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 3. | **Lateksowe dziane**  **.................................................**  **(typu GRIP)**  oblewane gumą w części chwytnej i wierzchniej,  zakończone ściągaczem,  guma chropowata,  odporne na ścieranie,  zapewniające dobrą chwytność,  spełniające wymogi kategorii I EN 420,  kolor: żółty, |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 4 | **Robocze dziane**  **.................................................**  **(typu POWER LATEX)**  kolor: zielono-żółte;  ze ściągaczem w mankiecie,  uszyte z mieszanki bawełny i poliestru 10’G (tu: kolor żółty),  powlekane naturalną gumą lateksową (tu: kolor zielony)  o chropowatej powierzchni;  powlekane również palce i przestrzeń między nimi. |  |  |  | 1600 |  |  |  |
| 5 | **Dziane powlekane gumą**  **..............................................**  **(typu WAMPIRKI)**  powlekane lateksem od strony chwytnej |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 6 | **Rękawice 5-palcowe ocieplane** ociepliną z grubej miękkiej dzianiny powlekane gumą z dodatkową wyściółką |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | **Przeciwprzecięciowe**  - ochrona przed skaleczeniem (szkłem, blachą, ceramiką),  do stosowania w budownictwie,prace rozbiórkowe i montażowe powleczone poliuretanem w części chwytnej dłoni .Odporność na przecięcia 5.Odporność na rozerwanie 4.Odporność na przetarcie 4.Gęstość i gramatura min 350g/m2. |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 8 | **Spawalnicze ze skóry licowej**  z podszewką bawełnianą w całej rękawicy,  -przed oparzeniem i odpryskiem,  *(Zamawiający nie wyraża zgody na rękawice spawalnicze*  *z mankietem z dwoiny bydlęcej).* |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 9 | **Nitrylowe ciężkie**  oblewane całkowicie nitrylem ze ściągaczem,  ze sztywnym mankietem,  chroniące przed urazem mech., smarem i olejem |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 10 | **Nitrylowe lekkie**  oblewane całkowicie nitrylem ze ściągaczem,  chroniące przed urazem mech., smarem i olejem. |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 11 | **Dziane oblewane całkowicie gumą lub PCV**  do łokcia, dł. 40 cm,  ochrona przed wilgocią. |  |  |  | 250 |  |  |  |
| 12 | **Rękawice przeciwwibracyjne**  5 - palcowe  chroniące przed działaniem drgań mechanicznych,  kat. II,  (współczynnik przenoszenia drgań TRM‹1,0; TRH‹ 0,6) |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 13 | **Rękawice polietylenowe czarne** powlekane cienkim szorstkim PU,dzianina poliester 13 Gauge o gram.170g/m2 powleczone pianką poliuretanową o gr od 0,85-1,5 mm w części chwytnej dłoni, szeroki ściągacz w nadgarstku elastyczny poliester 13 Gauge gram 300g/m2 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| **D.** | **Ochrona twarzy i głowy** | | | | | | | |
| 1. | **Hełm budowlany** **ochronny**  ............................................  **(typu Bratek)**  chroniący przed urazem mechanicznym,  różne kolory - dany kolor w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego,  na 3 lata  z aktualnym atestem,  rok produkcji zgodny z rokiem umowy  + minimum 2 lata na użytkowanie |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | **Gogle przeciwodpryskowe** nieparujące |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. | **Półmaski przeciwpyłowe**  jednorazowe, z zaworkiem |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 4. | **Osłona przeciwodpryskowa twarzy** pałąkowata  wykonana z poliwęglanu  gr. 1÷1,5 mm, bez nagłowia |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. | **Osłona przeciwodpryskowa twarzy** pałąkowata  wykonana z siatki  (z przeznaczeniem dla kosiarzy),  bez nagłowia |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | **Okulary ochronne przeciwodpryskowe**  z przezroczystą szybką, za uszy |  |  |  | 80 |  |  |  |
| **RAZEM :** | | | | | |  |  |  |

*\*w miejscu wykropkowanym proszę wpisać nazwę producenta oferowanego artykułu.*

Słownie:

-cena netto......................................................................................................................................

-wartość VAT....................................................................................................................................

**-cena brutto**.....................................................................................................................................

**UWAGA:** Cena zawiera koszt towaru, jego transportu, rozładunku oraz wniesienia do magazynu w siedzibie Zamawiającego.

dnia..........................2018 r. ...............................................................

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

**Załącznik nr 5**

**Nr postępowania**

nadany przez Zamawiającego:

**FM\_2018**

ZAMAWIAJĄCY:

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź

**FORMULARZ CENOWY**

**dla części 2)**

**pn. DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO I OCHRONNEGO**

**WYKONAWCA:**

**Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................**

**Adres Wykonawcy .....................................................................................................................**

**Telefon /Fax ......................................................................................................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Cena jednostkowa netto** | **VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Do ilości**  **par** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| 1. | **Trzewiki robocze męskie bez podnoska**  cholewka z naturalnej skóry,  zabudowana pięta,  spody olejoodporne,  nieprzemakalne od spodu,  podeszwa wykonana w systemie wtrysku bezpośredniego,  zmniejszona nasiąkliwość wodna,  absorpcja wodna,  antyelektrostatyczne,  obuwie spełniające wymogi obuwia zawodowego  wg kategorii 02. |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 2 | **Sandały ochronne** antyelektostyczne  Wierzch wykonany z licowej skóry bydlęcej o niskiej absorpcji wody z wstawkami z oddychającego materiału ,wzmocnione metalową ochroną zabezpieczającą przed urazami z energią uderzenia do 200J naciskiem o sile 15 Kn z wyjmowaną wyściółkłą higroskopijną  kategoria S1 SRC ,podeszwa niepękająca o dobrych właściwościach przeciwpoślizgowych. |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | **Trzewiki ochronne męskie**  **z ochronnym podnoskiem metalowym**  chroniącym przed uderzeniem do 200 J,  cholewka ze skóry licowej gładkiej o zmniejszonej nasiąkliwości wodnej,  spody olejoodporne i benzynoodporne,  posiadające właściwości antyelektrostatyczne  i antypoślizgowe,  wykonane z poliuretanu o podwójnej gęstości  metodą bezpośredniego wtrysku,  system ochrony nogi przed skręceniem gwarantujący wysoką stabilność obuwia,  nieprzemakalne od podłoża,  obuwie spełniające wymogi bezpieczeństwa wg kategorii **S2**, |  |  |  | 110 |  |  |  |
| 4 | **Trzewiki ochronne męskie**  **z ochronnym podnoskiem metalowym**  chroniącym przed uderzeniem do 200 J,  cholewka ze skóry licowej gładkiej o zmniejszonej nasiąkliwości wodnej,  spody olejoodporne i benzynoodporne,  posiadające właściwości antyelektrostatyczne  i antypoślizgowe,  wykonane z poliuretanu o podwójnej gęstości  metodą bezpośredniego wtrysku,  system ochrony nogi przed skręceniem gwarantujący wysoką stabilność obuwia,  nieprzemakalne od podłoża,  wkładka antyprzebiciowa chroniąca przed przekłuciem od podłoża z siłą 1100 N,  obuwie spełniające wymogi bezpieczeństwa wg kategorii **S3**, |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | **Trzewiki ochronne męskie dla spawaczy**  **z podnoskiem metalowym,**  cholewka ze skóry licowej o wyprawie termoodpornej  uniemożliwiająca przedostanie się iskier i odprysków  do wnętrza buta,  podeszwa odporna na krótkotrwały kontakt z temp. 300 stopni C, wykonana z gumy o podwójnej gęstości,  odporne na kwasy i zasady,  antyelektrostatyczne,  antypoślizgowe,  nieprzemakalne od podłoża,  sprzączka umożliwiająca błyskawiczne rozpięcie buta.  (niesznurowane). |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | **Buty gumowe (kalosze)**  **nie z PCV** |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 7 | **Buty gumowe (kalosze)**  **z PCV nieprzemakalnego** |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 8 | **Buty gumowo- filcowe**  **nie z PCV** |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 9 | **Buty gumowo- filcowe**  **z PCV nieprzemakalnego** |  |  |  | 100 |  |  |  |
| **RAZEM :** | | | | | |  |  |  |

Słownie:

-cena netto......................................................................................................................................

-wartość VAT...................................................................................................................................

**-cena brutto**...................................................................................................................

**UWAGA:** Cena zawiera koszt towaru, jego transportu, rozładunku oraz wniesienia do magazynu w siedzibie Zamawiającego.

dnia.............................2018 r. ...............................................................

/ podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/